ZP.26.1.11.2025

Załącznik numer 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

**Specyfikacja techniczna**

**Zadanie numer 4. Meble do pokoi 510a, 510, 509a i 509**

**Pozycja 1 - Pokój 510a**

1. **Szafka z nadstawką z roletą na cokole – 1 szt.**

Całość Wysokość 220 cm szerokość 110 głębokość 60 cm / cokół 15 cm.

Stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz.

Szafka wysokość 90 cm szerokość 110 cm głębokość 60 cm

Szafka wyposażona w 6 szuflad (z wkładem metalowym na prowadnicach kulkowych z samodomykiem)

Wykonanie: wieniec górny z płyty gr. 18 mm dąb craft , korpus, półki, frotny z płyty melaminowej gr. 18 mm. w kolorze Dąb Craft, tył tylna ściana gr. 12 mm Wszystkie obrzeża PCV gr. 3 mm. Uchwyty metalowe w kolorze czarnym matowym.

Nadstawka z żaluzją kolor czarny ( możliwość regulowana żaluzji i zatrzymywanie w różnych miejscach). wysokości 110 cm , szerokość 110 cm , głębokość 60 cm. Korpus i tył z płyty melaminowanej gr. 18 mm. kolor Dąb Craft.

Półka od góry nadstawki wysokość 30 cm , szerrokość 110 cm. głębokość 60 cm z płyty melaminowanej gr. 18 mm. kolor Dąb Craft Z prawej strony pod półką zamontowana półka na mikrofalę o szerokości 62 cm , głębokość 52 cm , wysokość 52 cm z płyty melaminowanej gr. 18 mm kolr Dąb Craft . W półce na mikrofalę wywiercony otwór na przełożenie kabla z wtyczką od mikrofali.

Z lewj strony strony nadstawki 4 półki szerokość 28 o wysokości po 25 cm głębokość 30 cm z płyty melaminowanej gr. 18 mm. kolor Dąb Craft . W nadstawce w tylniej płycie na dole wywiercony otwór na przełożenie kabla i wtyczki od ekspresu .

1. **Szafa ubraniowo-aktowa, drzwi skrzydłowe z zamkiem na cokole (900x400x1830h) – 1 szt.**

Szafa o wymiarach 90 cm/40 cm/183h gr. 18 mm z obrzeżem PCV gr. 3mm, boki i front drzwi gr. 18mm. półki na segregatory , z płyty melaminowanej gr. 18 mm, kolor Dąb Craft, tylna ściana gr. 12 mm. Drzwi z zamkiem baskwilowym z numerowanymi kluczami, półki zakotwiczone na podpórkach typu Titus. Zawiasy Blum 110 st. z cichym domykiem. Szafa wewnątrz dzielona na część ubraniową z drążkiem na ubrania wysuwanym szerokość 50 cm. i część aktową na segregatory 40 cm. uchwyty metalowe czarne . Stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz.

1. **Szafa aktowa, drzwi skrzydłowe na cokole (900x400x1830h) – 2 szt.**

Szafa o wymiarach 90 cm /40 cm/ 183 gr. Korpus , front i półki , drzwi , z płyty melaminowanej gr. 18 mm , z obrzeżem PCV gr. 3mm. Kolor Dąb Craft , tylna ściana gr. 12 mm. Drzwi skrzydłowe z zamkiem baskwilowym, z numerowanymi kluczami, półki na segregator zakotwiczone na podpórkach typu Titus. Zawiasy Blum 110 st. cichy domyk. Stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz. W środku 4 półki czyli 5 równych przestrzeni o wysokości nie mniejszej niż 330 mm każda. Uchwyty metalowe w kolorze czarnym matowym rozstaw 128 mm.

1. **Nadstawka nad szafy, drzwi skrzydłowe (900x420x720h) – 3 szt.**

Nadstawka do szafy 90 cm / 72 cm/ 40 cm. Korpus , boki , front i półki , drzwi , z płyty melaminowanej gr. 18 mm , z obrzeżem PCV gr. 3mm .Kolor Dąb Craft .Drzwi skrzydłowe z zamkiem baskwilowym, z numerowanymi kluczami, półki zakotwiczone na podpórkach typu Titus, zawiasy Blum 110 st. cichy domyk. Nadstawka z 1 półką czyli dwie równe przestrzenie o wysokości nie mniejszej niż 330 mm każda . Uchwyty metalowe w kolorze czarnym matowym rozstaw 128 mm.

1. **Kontener (440 szerokość x 500 głębokość x 600h) – 2 szt.**

Kontenery wyposażone w cztery szuflady z wkładem metalowym. Szuflady posiadające blokadę jednoczesnego wysuwu szuflad, z cichym domykiem. Kontenery wyposażone w zamki centralne szuflad i kółka z blokadą. Górny i dolny wieniec z płyty o gr. min. 25 mm, pozostałe elementy z płyty o gr. 18 mm, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Kolorystyka: całość – Dąb Craft , uchwyty szuflad metalowe w kolorze czarnym matowym.

1. **Biurko (o wym. 1500 szerokość x 550 głębokość x 750h (mm) – 2 szt.**

Blat biurka z płyty melaminowanej gr. 25 mm z obrzeżem PCV gr. 2 mm, wyposażony w dwie przelotki na kable po jednej w prawym i lewym rogu, przelotki metalowe fi 80.

Biurko na stelażu metalowym, nogi stelaża w kształcie litery „T” wykonane z profilu stalowego, z regulatorami poziomowania. Noga służy również jako maskownica przewodów. Belka konstrukcyjna łącząca nogi posiada również funkcję poziomego kanału kablowego, belka regulowana teleskopowo. Stelaż w kolorze czarnym matowym, nogi ze stopą chromowaną w kolorze czarnym matowym oraz górnym elementem chromowanym. Blat w kolorze Dąb Craft. Półka na klawiaturę, montowana pod blatem, z płyty o grubości 18 mm, na prowadnicach, szer. 60cm, miejsce montażu do uzgodnienia. Kolorystyka: Dąb Craft.

1. **Przystawka do biurek z nogą (110cm/75cm/55cm) – 1 szt.**

Blat przystawki o kształcie łukowym, zaokrąglonym z płyty gr. 25 mm z obrzeżem PCV gr. 2 mm. Blat kolor Dąb Craft, na nodze metalowej w kolorze czarnym. Przystawka mocowana do blatów biurek za pomocą łączników metalowych. Kolorystyka: całość Dąb Craft.

1. **Szafka z drzwiami przesuwnymi 80cm/75cm/30cm - 2 szt.**

Szafka z płyty melaminowanej gr. 18mm z obrzeżem PCV gr. 3mm, tylna ściana gr. 12 mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Drzwi przesuwne, 2 półki zakotwiczona na podpórkach typu Titus. Metalowe prowadnice do drzwi przesuwnych typu Sevroll . Cokół dolny wys. 4 cm, stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz. Uchwyty dwie szt. w kolorze czarnym. Kolorystyka: całość Dąb Craft.

1. **Krzesło konferencyjne – 1 szt.**

Krzesło na stelażu metalowym z 4 nogami, siedzisko tapicerowane oraz oparcie dwustronnie tapicerowane.

**Wymogi dotyczące tapicerki krzesła:**

Skład: 100% PES (POLIESTER).

Odporność na ścieranie: 160 000 cykli Martindale wg PN-EN ISO 12947-2 (lub równoważna).

Gramatura: 366 +/-15 g/m2.

Stelaż w kolorze czarnym matowym, tapicerka w kolorze czarnym.



Dopuszcza się zmianę wymiarów mebli max. o +/- 2%.

**Pozycja 2 - Pokój 510**

1. **Szafa o wymiarach 90 cm/183 cm/40 cm- 1 sztuka**

Półki gr. 18mm z obrzeżem PCV gr. 3mm, tylna ściana gr. 12 mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Drzwi z zamkiem baskwilowym, z numerowanymi kluczami, półki zakotwiczone na podpórkach, zawiasy cichy domyk. Cokół dolny wys. 4 cm, stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz. Szafa dzielona z 4 półkami. Minimalny odstęp między półkami 33,3 cm. Drzwi z 2 uchwytami i zamkiem. Uchwyty metalowe w kolorze czarnym. Kolorystyka: całość Dąb Craft.

1. **Nadstawka do szafy 90 cm / 72 cm/ 40 cm – 1 sztuka**

Półki gr. 18mm z obrzeżem PCV gr. 3mm, tylna ściana gr. 12 mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Drzwi z zamkiem baskwilowym, z numerowanymi kluczami, półki zakotwiczone na podpórkach, zawiasy cichy domyk. Nadstawka z 2 półkami. Minimalny odstęp między półkami 33,3 cm. Drzwi do nadstawki z uchwytami i zamkiem. Uchwyty metalowe w kolorze czarnym. Kolorystyka: całość Dąb Craft.

1. **Szafa ubraniowa o wymiarach 60 cm / 183 cm / 60 cm - 1 sztuka**

Półka gr. 18mm z obrzeżem PCV gr. 3mm, tylna ściana gr. 12 mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Drzwi z zamkiem baskwilowym, z numerowanymi kluczami, półki zakotwiczone na podpórkach, zawiasy cichy domyk. Półka na całą szerokość szafy o wysokości 25 cm Pod półką drążek na wieszaki. Cokół dolny wys. 4 cm, stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz. Uchwyty metalowe w kolorze czarnym. Kolorystyka: całość Dąb Craft.

**4. Nadstawka do szafy 60 cm / 72 cm / 60 cm – 1 sztuka**

Półki gr. 18mm z obrzeżem PCV gr. 3mm, tylna ściana gr. 12 mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Drzwi z zamkiem baskwilowym, z numerowanymi kluczami, półki zakotwiczone na podpórkach, zawiasy cichy domyk. Nadstawka z 2 półkami. Minimalny odstęp między półkami 33,3 cm. Drzwi do nadstawki z uchwytami i zamkiem. Uchwyty metalowe w kolorze czarnym.

1. **Szafa 60 cm / 183 cm / 38 cm głębokość – 2 sztuki**

Półki gr. 18mm z obrzeżem PCV gr. 3mm, tylna ściana gr. 12 mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Drzwi z zamkiem baskwilowym, z numerowanymi kluczami, półki zakotwiczone na podpórkach, zawiasy cichy domyk. Cokół dolny wys. 4 cm, stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz. Szafa dzielona z 4 półkami. Minimalny odstęp między półkami 33,3 cm. Drzwi z 2 uchwytami i zamkiem. Uchwyty metalowe w kolorze czarnym. Kolorystyka: całość Dąb Craft.

1. **Nadstawka 60 cm szerokość / 38,5 cm wysokość / 38 cm głębokość – 2 sztuki**

Tylna ściana gr. 12 mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Drzwi z zamkiem baskwilowym, z numerowanymi kluczami, zawiasy cichy domyk. Drzwi z 2 uchwytami i zamkiem. Uchwyty metalowe w kolorze czarnym. Kolorystyka: całość Dąb Craft.

1. **Szafka z drzwiami przesuwnymi 70cm/75cm/30cm - 1 szt.**

Półka gr. 18mm z obrzeżem PCV gr. 3mm, tylna ściana gr. 12 mm, boki i front drzwi gr. 18mm.Górny wieniec gr. 18mm. Drzwi przesuwne, 2 półki zakotwiczona na podpórkach . Metalowe prowadnice do drzwi przesuwnych. Cokół dolny wys. 4 cm, stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz. Uchwyty metalowe w kolorze czarnym. Kolorystyka: całość Dąb Craft.

1. **Szafka z drzwiami przesuwnymi 80cm/75cm/30cm - 1 szt.**

Półka gr. 18mm z obrzeżem PCV gr. 3mm, tylna ściana gr. 12 mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Drzwi przesuwne, 2 półki zakotwiczona na podpórkach . Metalowe prowadnice do drzwi przesuwnych. Cokół dolny wys. 4 cm, stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz. Uchwyty dwie szt. w kolorze czarnym. Kolorystyka: całość Dąb Craft.

1. **Biurko o wym. 150cm/75cm/55cm – 2 szt.**

Blat biurka z płyty gr. 25 mm z obrzeżem PCV gr. 2 mm, wyposażony w dwie przelotki na kable po jednej w prawym i lewym rogu, przelotki metalowe fi 80. Biurko na stelażu metalowym, nogi stelaża w kształcie litery „T” wykonane z profilu stalowego, z regulatorami poziomowania. Noga służy również jako maskownica przewodów. Belka konstrukcyjna łącząca nogi posiada również funkcję poziomego kanału kablowego,belka regulowana teleskopowo. Stelaż w kolorze czarnym , nogi ze stopą chromowaną oraz górnym elementem chromowanym. Pólka na klawiaurę, montowana pod blatem, z płyty o grubości 18 mm, na prowadnicach, szer. 60cm, miejsce montażu do uzgodnienia. Kolorystyka: całość Dąb Craft.

1. **Przystawka do biurek z nogą (110cm/75cm/55cm) – 1 szt.**

Blat przystawki o kształcie łukowym, zaokrąglonym z płyty gr. 25 mm z obrzeżem PCV gr. 2 mm. Blat kolor Dąb Craft, na nodze metalowej w kolorze czarnym. Przystawka mocowana do blatów biurek za pomocą łączników metalowych. Kolorystyka: całość Dąb Craft.

1. **Kontener 44cmx60cmx50cm – 2 szt.**

Kontenery wyposażone w trzy szuflady. Szuflady posiadające blokadę jednoczesnego wysuwu szuflad, z cichym domykiem. Kontenery wyposażone w zamki centralne szuflad i kółka z blokadą. Górny i dolny wieniec z płyty o gr. min. 25 mm, pozostałe elementy z płyty o gr. 18 mm, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm, uchwyty szuflad metalowe w kolorze czarnym. Kolorystyka: całość Dąb Craft.

1. **Krzesło konferencyjne – 1 szt.**

Krzesło na stelażu metalowym z 4 nogami, siedzisko tapicerowane oraz oparcie dwustronnie tapicerowane.

**Wymogi dotyczące tapicerki krzesła:**

Skład: 100% PES (POLIESTER).

Odporność na ścieranie: 160 000 cykli Martindale wg PN-EN ISO 12947-2 (lub równoważna).

Gramatura: 366 +/-15 g/m2.

Stelaż w kolorze czarnym matowym, tapicerka w kolorze czarnym.



Dopuszcza się zmianę wymiarów mebli max. o +/- 2%.

**Pozycja 3 - Pokój 509 a**

1. **Szafa ubraniowa o wym. 800 szerokośćx600 głębokośćx200h (mm) – 1 szt.**

Górny i dolny wieniec gr.25mm, półki gr. 18mm z obrzeżem PCV gr. 3mm,tylna ściana gr. 12 mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Drzwi z zamkiem baskwilowym, z numerowanymi kluczami, Od góry półka. Potem szerokość w podziale na 2 części: 40 cm z lewej strony do wieszania ubrań (drążek) oraz 40 cm z prawej z 4 półkami czyli 5 przestrzeni.

Zawiasy cichy domyk, uchwyty metalowe w kolorze czarnym matowym rozstaw 128 mm. Stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz. Kolorystyka: górny i dolny wieniec, boki i tylna ściana, front drzwi i półka – dąb craft.

1. **Biurko o wym. 1600 szerokośćx800 głębokośćx750h (mm) – 1 szt.**

Blat biurka z płyty melaminowanej gr. 25 mm z obrzeżem PCV gr. 2 mm, wyposażony w dwie przelotki na kable po jednej w prawym i lewym rogu, przelotki metalowe fi 80.

Biurko na stelażu metalowym, nogi stelaża w kształcie litery „T” wykonane z profilu stalowego, z regulatorami poziomowania. Noga służy również jako maskownica przewodów. Belka konstrukcyjna łącząca nogi posiada również funkcję poziomego kanału kablowego, belka regulowana teleskopowo. Stelaż w kolorze czarnym matowym, nogi ze stopą chromowaną w kolorze czarnym matowym oraz górnym elementem chromowanym. Blat w kolorze dąb craft.

1. **Osłona przednia biurka o wym. 1460x450h (mm) – 1 szt.**

Osłona biurka wykonana z płyty melaminowanej gr. 18 mm, mocowana na metalowych

wspornikach pod blatem biurka od frontu.

1. **Szafka aktowa z drzwiami przesuwnymi o wym. 800 szerokośćx500 głębokośćx750h (mm) – 1 szt.**

Górny i dolny wieniec, półki oraz ściana wewnętrzna dzieląca gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 3mm, tylna ściana gr. 12mm, boki i front drzwi gr. 18mm . Drzwi przesuwne z zamkiem, półki zakotwiczone na podpórkach . Metalowe prowadnice do drzwi przesuwnych.Drzwi przesuwne z zamocowaną listwą metalową od wewnątrz wzdłuż wysokości po środku – jako stabilizacja i zapewnienie sztywności konstrukcji w trakcie użytkowania. Stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz.

Kolorystyka: całość – dąb craft, uchwyty metalowe w kolorze czarnym matowym, rozstaw 128mm.

1. **Kontener 430 szerokośćx500 głębokośćx750h (mm) – 1 szt.**

Kontenery wyposażone w cztery szuflady z wkładem metalowym oraz dodatkową górną oddzielną szufladą piórnikową. Szuflady posiadające blokadę jednoczesnego wysuwu szuflad, z cichym domykiem. Kontenery wyposażone w zamki centralne szuflad i kółka z blokadą. Górny i dolny wieniec z płyty o gr. min. 25 mm, pozostałe elementy z płyty o gr. 18 mm, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Kolorystyka: całość – dąb craft, uchwyty szuflad metalowe w kolorze czarnym matowym.

1. **Szafa aktowa - 3 sztuki takie same, składające się z 2 części:**
2. **Nadstawka o wym. 800 szerokośćx370 głębokośćx720h (mm) – 3 szt.**

W środku 1 półka czyli 2 równe przestrzenie o wysokości nie mniejszej niż 330 mm każda

Półki gr. 18mm z obrzeżem PCV gr. 3mm, tylna ściana gr. 12 mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Drzwi z zamkiem baskwilowym, z numerowanymi kluczami, półki zakotwiczone na podpórkach, zawiasy cichy domyk. Kolorystyka: całość - dąb craft, uchwyty metalowe w kolorze czarnym metalowym, rozstaw 128 mm.

1. **Szafa na segregatory o wym. 800 szerokośćx370 głębokośćx183h (mm) – 3 szt.**

W środku 4 półki czyli 5 równych przestrzeni o wysokości nie mniejszej niż 330 mm każda. Półki gr. 18mm z obrzeżem PCV gr. 3mm, tylna ściana gr. 12 mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Drzwi z zamkiem baskwilowym, z numerowanymi kluczami, półki zakotwiczone na podpórkach, zawiasy cichy domyk. Stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz. Kolorystyka: całość– dąb craft, uchwyty metalowe w kolorze czarnym matowym, rozstaw 128 mm.

1. **Szafka socjalna o wym. 700 szerokośćx400 głębokośćx650h (mm) – 1 szt.**

W środku 1 półka czyli 2 przestrzenie. Szafa z zamkiem baskwilowym, wieniec górny i dolny gr. 25 mm z obrzeżem PCV gr. 3mm, ściana tylna gr. 12mm, zawiasy z cichym domykiem, półki gr.18 mm zakotwiczone na podpórkach z obrzeżem PCV gr. 3 mm. Boki i fronty drzwi z płyty gr. 18mm z obrzeżem PCV 2mm, stopki z regulacją poziomu od wewnątrz. Kolorystyka: całość – dąb craft, uchwyty metalowe w kolorze czarnym matowym, rozstaw 128mm

1. **Szafka o wym. 800 szerokośćx700 głębokośćx350h (mm) pod urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.**

Górny i dolny wieniec, półki oraz ściana wewnętrzna dzieląca gr. 25mm z obrzeżem PCV gr. 3mm, tylna ściana gr. 12mm, boki i front drzwi gr. 18mm . Drzwi przesuwne z zamkiem, półki zakotwiczone na podpórkach . Metalowe prowadnice do drzwi przesuwnych.Drzwi przesuwne z zamocowaną listwą metalową od wewnątrz wzdłuż wysokości po środku – jako stabilizacja i zapewnienie sztywności konstrukcji w trakcie użytkowania. Stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz. Kolorystyka: całość – dąb craft, uchwyty metalowe w kolorze czarnym matowym, rozstaw 128mm.

1. **Krzesło konferencyjne – 1 szt.**

Krzesło na stelażu metalowym z 4 nogami, siedzisko tapicerowane oraz oparcie dwustronnie tapicerowane.

**Wymogi dotyczące tapicerki krzesła:**

Skład: 100% PES (POLIESTER).

Odporność na ścieranie: 160 000 cykli Martindale wg PN-EN ISO 12947-2 (lub równoważna) .

Gramatura: 366 +/-15 g/m2.

Stelaż w kolorze czarnym matowym, tapicerka w kolorze czarnym.



**Dopuszcza się zmianę wymiarów mebli max. o +/- 2%.**

**Pozycja 4 – pokój 509**

1. **Biurko o wym. 1800x800x750h (mm) – 1 szt.**

Blat biurka z płyty melaminowanej gr. 28 mm z obrzeżem PCV gr. 2 mm, wyposażony w dwie przelotki na kable po jednej w prawym i lewym rogu, przelotki metalowe fi 80. Biurko na stelażu metalowym czarnym, nogi stelaża w kształcie litery „T” wykonane z profilu stalowego kolor czarny z regulatorami poziomowania. Noga służy również jako maskownica przewodów. Belka konstrukcyjna łącząca nogi posiada również funkcję poziomego kanału kablowego, belka regulowana teleskopowo. Stelaż w kolorze czarnym , nogi ze stopą chromowaną oraz górnym elementem chromowanym. Blat w kolorze : dąb craft

1. **Biurko o wym. 1600x700x750h (mm) – 1 szt.**

Blat biurka z płyty melaminowanej gr. 28 mm z obrzeżem PCV gr. 2 mm,

Biurko na stelażu metalowym, nogi stelaża w kształcie litery „T” wykonane z profilu stalowego w kolorze czarny mat z regulatorami poziomowania. Noga służy również jako maskownica przewodów.Belka konstrukcyjna łącząca nogi posiada również funkcję poziomego kanału kablowego, belka regulowana teleskopowo.Stelaż w kolorze czarny mat , nogi ze stopą chromowaną oraz górnym elementem chromowanym. Blat w kolorze dąb craft.

1. **Osłona przednia biurka o wym. 1460x450h (mm) – 2 szt.**

Osłona biurka wykonana z płyty melaminowanej gr. 18 mm, mocowana na metalowych wspornikach (czarny mat) pod blatem biurka od frontu.

1. **Szafka przybiurkowa o wym. 1000x500x650h (mm) – 1 szt.**

Szafka wyposażona z jednej strony w 3 szuflady (z wkładem metalowym na prowadnicach kulkowych metalowych z cichym domykiem) z zamkiem centralnym, a z boku po lewej stronie szafka zamknięta drzwiami lewostronnie otwieranymi z zamkiem. Szafka na kółkach z hamulcem. Wykonanie: wieniec górny z płyty gr. 18 mm, korpus, półki, fronty i tył z płyty melaminowanej gr. 18 mm. Wszystkie obrzeża PCV gr. 2 mm. Uchwyty metalowe w kolorze czarny mat, rozstaw 128mm. Kolor : dąb craft

1. **Szafka aktowa z drzwiami przesuwnymi o wym. 1400x500x1000h (mm) – 1 szt.**

Górny i dolny wieniec, półki oraz ściana wewnętrzna dzieląca gr. 28mm z obrzeżem PCV gr. 3mm, tylna ściana gr. 12mm, boki i front drzwi gr. 18mm . Drzwi przesuwne z zamkiem, półki zakotwiczone na podpórkach . Metalowe prowadnice do drzwi przesuwnych. Drzwi przesuwne z zamocowaną listwą metalową od wewnątrz wzdłuż wysokości po środku – jako stabilizacja i zapewnienie sztywności konstrukcji w trakcie użytkowania. Stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz. Kolorystyka: dąb craft całość – uchwyty metalowe w kolorze czarny mat, rozstaw 128mm.

1. **Szafa aktowa o wym. 700x360x1850h (mm) – 4 szt.**

Dolny wieniec oraz półki gr. 18mm z obrzeżem PCV gr. 3mm, tylna ściana gr. 12 mm, boki i front drzwi gr. 18mm. Drzwi z zamkiem baskwilowym, z numerowanymi kluczami, półki zakotwiczone na podpórkach, zawiasy cichy domyk. Wewnątrz szaf 5 wolnych przestrzeni o wysokości nie mniejszej niż 350 mm. Stopki z regulacją poziomowania od wewnątrz. Kolorystyka: całość – dąb craft, uchwyty metalowe w kolorze czarny mat, rozstaw 128 mm.

1. **Szafa aktowa o wym. 700x360x400h (mm) – 4 szt.**

Szafa aktowa z zamkiem baskwilowym,która stanowi nadstawkę do dużych szaf aktowych, wieniec górny gr. 18 mm z obrzeżem PCV gr. 3mm, ściana tylna gr. 12mm, zawiasy z cichym domykiem, Boki i fronty drzwi z płyty gr. 18mm z obrzeżem PCV 2mm. Kolorystyka: całość – dąb craft, uchwyty metalowe w kolorze czarny mat, rozstaw 128mm

1. **Krzesło konferencyjne – 1 szt.**

Krzesło na stelażu metalowym z 4 nogami, siedzisko tapicerowane oraz oparcie dwustronnie tapicerowane.

**Wymogi dotyczące tapicerki krzesła:**

Skład: 100% PES (POLIESTER).

Odporność na ścieranie: 160 000 cykli Martindale wg PN-EN ISO 12947-2 (lub równoważna) .

Gramatura: 366 +/-15 g/m2.

Stelaż w kolorze czarnym matowym, tapicerka w kolorze czarnym.



**Dopuszcza się zmianę wymiarów mebli max. o +/- 2%.**