ZP.26.1.11.2025  
Załącznik numer 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

**Specyfikacja techniczna**

**Zadanie numer 3. Meble kuchenne do Biura Prorektora ds. Collegium Medicum**

1. Szafka kuchenna stojąca z blatem roboczym i zlewozmywakiem jednokomorowym w kolorze czarnym.

Korpus szafki wykonany z płyty HDF oraz płyty wiórowej w matowym wykończeniu w kolorze dębu, półka wewnętrzna w tym samym kolorze.

Front z płyty MDF o grubości 16-18mm, wykończony folią PVC w kolorze oliwkowej zieleni, matowy, frezowany. Blat wykonany z płyty wiórowej i oklejony gładkim laminatem – przednia krawędź z charakterystycznym zaobleniem (tzw. blat postformowany), w odcieniu ciepłego dębu (typu dąb Hamilton). Grubość blatu 25-36 mm. Nóżki regulowane (7-10cm), ukryte pod cokołem. Zawiasy wyposażone w ciche domykanie. Uchwyt prosty w kolorze czarnym.

W blacie wycięty otwór na zlewozmywak wpuszczany w kolorze czarnym, granitowy.

1. Dodatkowy blat roboczy.

Blat wykonany z płyty wiórowej i oklejony gładkim laminatem – przednia krawędź z charakterystycznym zaobleniem (tzw. blat postformowany), w odcieniu ciepłego dębu (typu dąb Hamilton). Grubość blatu 25-36 mm.


1. Szafka wisząca zamykana dwudrzwiowa podświetlona listwą led (w kształcie L, aż do końca półki otwartej- ciepłe białe światło z regulacją).

Korpus szafki wykonany z płyty HDF oraz płyty wiórowej w matowym wykończeniu w kolorze ciepłego dębu (typu dąb Hamilton). Półka wewnętrzna w tym samym kolorze. Front z płyty MDF o grubości 16-18mm, wykończony folią PVC w kolorze dębu, matowy.

1. Otwarta półka wisząca

Półka wisząca otwarta składająca się z trzech płyt poziomych, 2 bocznych ścianek oraz tylnej w tym samym kolorze ciepłego dębu (typu dąb Hamilton), nawiązującego do frontu szafki wiszącej obok. Półka podświetlona od spodu listwą typu led (ciepłe białe światło).

Zdjęcie poglądowe - projekt i wymiary



Zdjęcie poglądowe - blat roboczy w odcieniu ciepłego dębu

