BZP.271.6.2025 Skoczów, dnia 18.03.2025r.

 **Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Skoczów – etap I – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), w związku z zapytaniami do treści specyfikacji warunków zamówienia, przekazuję treść zapytań Wykonawcy oraz odpowiedzi.

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o wskazanie miejsca wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z zestawieniem stolarki.

Odpowiedź:

Zakres zamówienia obejmuje wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej – drzwi w sanitariatach przy sali gimnastycznej, drzwi w sanitariatach na parterze, I i II piętrze. W ofercie należy uwzględnić demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicami, dostawę i montaż nowych skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami, uzupełnienie tynków po wykuciu ościeży. Ponadto zakres zamówienia obejmuje wykonanie nowych oblicowań ścian do wysokości 2 m oraz podłóg, malowanie ścian i sufitów.

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o wskazanie miejsca montażu okien dachowych 100x100 wskazanych w zestawieniu stolarki okiennej wraz z rysunkiem szczegółowym montażu.

Odpowiedź:

Zakres zamówienia obejmuje wymianę okien dachowych – dach nad przedsionkiem i szatnią (wejście od strony boiska szkolnego) zgodnie z załączonym zdjęciem – załącznik nr 1.

1. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycję dotycząca wykonania otworów w dachu pod montaż stolarki okiennej.

Odpowiedź:

Nie przewiduje się nowych otworów okiennych, wymiana istniejących okien. Okna na łączniku (dobudowa od strony podwórka).

W ofercie należy uwzględnić demontaż istniejących okien dachowych, dostawę i montaż nowych okien.

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o wskazanie miejsca wymiany stolarki drzwiowej zewnętrznej D3.

Odpowiedź:

Drzwi D3 należy zamontować w pomieszczeniu kotłowni. Pomieszczenie kotłowni wg rysunku CO1 z projektu branży sanitarnej – instalacja c.o.

1. Zgodnie z Audytem energetycznym w stolarce istniejącej jak i w stolarce po wymianie sposób doprowadzenia powietrza do pomieszczeń jest przez nawietrzaki. Prosimy o informację czy w wymienianej stolarce okiennej należy zamontować nawiewniki okienne i w jakich ilościach. Prosimy o korektę SWZ.

Odpowiedź:

Przewiduje się montaż okien ze zintegrowanymi nawiewnikami montowanymi fabrycznie. Ilość zgodnie z ilościami okien.

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki techniczne osłon grzejników celem prawidłowej i rzetelnej wyceny.

Odpowiedź:

W ofercie należy uwzględnić dostawę i montaż obudów grzejników w formie panelowej, montowanych do ściany. Obudowy wykonane z płyty MDF o grubości min. 12 mm. Krawędzie płyt muszą być zaokrąglone. W załączniku przykładowa obudowa – załącznik nr 2. Kolorystyka obudów do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.

1. W projekcie branży sanitarnej – instalacja ogrzewania – rysunek CO-1 – jest zapis: „*Istniejące pomieszczenie kotłowni oraz istniejące instalacje nie ulegają zmianie*”. W kosztorysie pojawia się dział „*Remont pomieszczenia kotłowni*”. Prosimy o korektę SWZ.

Odpowiedź:

W pomieszczeniu kotłowni przewiduje się remont – część budowlana. Nie przewiduje się przebudowy instalacji.

1. Na dachu sali gimnastycznej przewidziane jest do wykonania jest montaż ogniw fotowoltaicznych. Zgodnie z dokumentacją projektową pokrycie stanowi wełna mineralna pokryta papą. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o szczegół montażu konstrukcji wsporczej pod ogniwa do konstrukcji dachu.

Odpowiedź:

Należy zastosować sposób montażu, który nie ingeruje w istniejącą warstwę izolacji. Sposób montażu zgodnie z rozwiązaniami systemowymi danego producenta paneli fotowoltaicznych oraz konstrukcji wsporczej.

1. Prosimy o podanie szerokości parapetu wewnętrznego jaki należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Należy przyjąć odległość do ściany około 3-5 cm. Należy przyjąć ok. 60 cm.

1. Brak w dokumentacji projektowej informacji dotyczącej parapetów zewnętrznych. Część parapetów łączy się z gzymsami. Prosimy o uzupełnienie SWZ.

Odpowiedź:

Nie przewiduje się wymiany parapetów zewnętrznych.

1. Brak w przedmiarach pozycji dotyczącej napraw ościeży zewnętrznych po wymianie okien. Prosimy o uzupełnienie SWZ.

Odpowiedź:

Ze względu na zabytkowy charakter budynku, okna należy zdemontować w sposób najmniej inwazyjny. Zakres ujęto w dziale związanym z robotami tynkarskimi oraz dociepleniowymi.