**Opis przedmiotu zamówienia dotyczący wykonania zadania:**

**"Wykonanie prac w korycie rzeki Płonia”**

1. **Stan istniejący**

Jaz w miejscowości Żelewo usytuowany jest w km 25+510 rzeki Płonia, gmina Stare Czarnowo, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. Znajduje się ok 250m poniżej wypływu rzeki z jeziora Miedwie.

Jaz posiada konstrukcję żelbetową typu dokowego tj. z płytą dna sztywno połączoną z przyczółkami, podzielony jest filarami o szerokości 0,5m na cztery o szerokości 2,6m każde.

Zgodnie z zapisem w „Instrukcji gospodarowania wodą dla jazu usytuowanego w km 25+510 rzeki Płonia w miejscowości Żelewo, gmina Stare Czarnowo” do obowiązków eksploatującego jaz na rzece Płoni należy utrzymanie rzeki Płonia na odcinkach: 100 poniżej jazu i około 250m powyżej jazu tj. do jeziora Miedwie polegające na odmulaniu koryta oraz usuwaniu lokalnych przeszkód.

Zdjęcia stanowią Załącznik nr 2 do ZO.

1. **Zakres prac dla zadania pt.**

**"Wykonanie prac w korycie rzeki Płonia”**

Odcinek rzeki Płonia powyżej jazu.

1. Odmulanie koryta rzeki
2. Usunięcie przeszkód zalegających w korycie rzeki, tj. zakres prac obejmuje wszelkie prace związane z usunięciem przeszkód zalegających w korycie rzeki takich jak gałęzie, złamane drzewa oraz inne przedmioty zalegające na dnie koryta rzeki.
3. Wykonanie nowych umocnień brzegów (na odcinku 20m od kładki jazu) kamieniem polnym lub tłuczniem, zabezpieczone siatką ocynkowaną o oczkach max 5cm i grubości drutu min 4mm
4. Usunięcie wszelkiej roślinności utrudniającej przepływ wody na całej szerokości koryta rzeki oraz usunięcie roślinności na brzegu w odległości około 2m od skraju rzeki za wyjątkiem drzew i krzewów wymagających zezwolenia na wycinkę

Odcinek rzeki Płonia poniżej jazu.

1. Odmulanie koryta rzeki
2. Usunięcie przeszkód zalegających w korycie rzeki, tj. zakres prac obejmuje wszelkie prace związane z usunięciem przeszkód zalegających w korycie rzeki takich jak gałęzie, złamane drzewa oraz inne przedmioty zalegające na dnie koryta rzeki.
3. Usunięcie wszelkiej roślinności utrudniającej przepływ wody na całej szerokości koryta rzeki oraz usunięcie roślinności na brzegu w odległości około 2m od skraju rzeki za wyjątkiem drzew i krzewów wymagających zezwolenia na wycinkę