***(Załącznik nr 1.1***

***Nr referencyjny postępowania: DZiK-DZP.2920.3.2025***

**ZADANIE NR 1**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY**

***Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą, przedmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w SWZ.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **JM.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto (zł)** | **Wartość brutto (zł)**  **(kol. 4x5)** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| **Zadanie nr 1 – Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków** | | | | | |
| 1. | **Kontener:**   * kontener mobilny z 4 szufladami, * wymiary kontenera: szer. 45 cm, gł. 60 cm, wys. 60 cm, * kontener na kółkach, * kontener wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości co najmniej 18 mm, * okleina meblowa w kolorze białym, matowym, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym, * szuflady równej wysokości, wyposażone w mechanizm cichego domyku, * szuflady bez zamka, * uchwyty metalowe, proste w kolorze srebrnym lub jasnopopielatym, do uzgodnienia z Zamawiającym.   **Zdjęcie poglądowe:** | **Szt.** | **2** |  |  |
| 2. | **Biurko narożne z szafką i półokrągłą dostawką**   * biurko w kształcie litery L o wymiarach: jedna część dł. 110 cm x szer. 45 cm, druga część dł. 140 cm x szer. 70 cm, wys. 75 cm, * półokrągła dostawka do biurka o wymiarach: szer. 140 cm, głębokość w najszerszym punkcie 50 cm, wys. 75 cm, * komoda stanowiąca przedłużenie biurka o wymiarach: szer. 90 cm, gł. 45 cm, wys. 75 cm, * blat biurka, blat dostawki oraz blat komody wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 28 mm, pozostałe elementy wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 18 mm, * kolor okleiny meblowej biurka ciemny popiel/antracyt, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym, * kolor okleiny meblowej dostawki do biurka jasny popiel matowy, do uzgodnienia z Zamawiającym, * kolor okleiny meblowej komody ciemny popiel/antracyt, matowy, do uzgodnienia z Zamawiającym, * biurko na metalowym stelażu malowanym proszkowo na kolor czarny lub grafitowy (do uzgodnienia z Zamawiającym), ze stopkami poziomującymi, stelaż z kanałem do prowadzenia kabli, w blacie biurka przelotka na kable, umiejscowiona w prawym rogu biurka (dokładne miejsce do uzgodnienia w momencie montażu biurka), pod baletem biurka zamontowany uchwyt na komputer z możliwością regulacji w zakresie szerokości i głębokości oraz z możliwością obracania uchwytu, biurko z maskownicą z przodu wykonaną z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości co najmniej 18 mm, z okleiną w kolorze ciemny popiel/antracyt, matowy, * dostawka półokrągła do biurka na dwóch okrągłych metalowych nogach ze stopkami poziomującymi w kolorze stelaża malowanych proszkowo na kolor czarny/grafitowy (do uzgodnienia z Zamawiającym), przymocowana do biurka, * komoda dzielona na dwie części, jedna część zamykana na drzwi z zawiasami z funkcją cichego domyku, uchwyty metalowe, proste w kolorze srebrnym lub jasnopopielatym, do uzgodnienia z Zamawiającym, wewnątrz jedna półka zamontowana po środku wysokości szafki, druga część z 4 szufladami, szuflady o równej wysokości, wyposażone w mechanizm cichego domyku, zamykane na zamek centralny, uchwyty metalowe, proste w kolorze srebrnym lub jasnopopielatym, do uzgodnienia z Zamawiający.   **Zdjęcie poglądowe:** | **Szt.** | **1** |  |  |
| 3. | **Stół konferencyjny :**   * stół o wymiarach 180 cm dł. x 100 cm szer. x 75 cm wys., * blat wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości co najmniej 28 mm, * okleina meblowa w kolorze białym, matowym, do uzgodnienia z Zamawiającym, * stół na metalowym stelażu podblatowym z wzmocnieniami wewnętrznymi narożników, malowanym proszkowo na kolor czarny mat, nogi o przekroju kwadratowym, * nogi stołu ze stopkami poziomującymi   **Zdjęcie poglądowe:**  Zdjęcie produktu 1 | **Szt.** | **1** |  |  |
| 4. | **Szafa ubraniowo – aktowa:**   * szafa o wymiarach: 100 cm szer. x 60 cm gł. x 215 cm wys., * wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości co najmniej 18 mm, * okleina meblowa w kolorze: dla drzwi: ciemny popiel/antracyt matowy, dla boków szafy i wnętrza: jasny popiel matowy, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym, * część ubraniowa po lewej stronie szafy, wewnątrz rurka na wieszaki ubraniowe i 1 półka górna o wys. 35 cm, na drzwiach szafy od wewnętrznej strony lustro o wymiarach co najmniej 30x150 cm, * część aktowa po prawej stronie szafy, wewnątrz 6 półek na dokumenty w odstępach 35 cm, na drzwiach szafy od wewnętrznej strony lustro o wymiarach co najmniej 30x150 cm, * drzwi szafy z zawiasami z funkcją cichego domyku, * szafa na metalowych stopkach poziomujących * szafa zamykana na zamek, * uchwyty metalowe, proste w kolorze srebrnym lub jasnopopielatym, do uzgodnienia z Zamawiającym.   **Zdjęcie poglądowe:** | **Szt.** | **1** |  |  |
| 5. | **Szafka AGD:**   * szafka o wymiarach: 100 cm szer. x 60 cm gł. x 150 cm wys., * szafka wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości co najmniej 18 mm, * kolor okleiny szuflady i drzwi ciemny popiel/antracyt, matowy, kolor okleiny boków szafki jasny popiel matowy, do uzgodnienia z Zamawiającym, * szafka z 1x szufladą w części górnej o wysokości 20 cm i 1x dwudrzwiową szafką w części dolnej, * blat szafki obudowany z trzech stron (boki i tył szafki) płytą meblową na wysokość 35 cm, * szuflada wyposażona w mechanizm cichego domyku, uchwyt metalowy, prosty uchwyty metalowe, proste w kolorze srebrnym lub jasnopopielatym, do uzgodnienia z Zamawiającym., do uzgodnienia z Zamawiającym, * szafka dzielona na dwie części, jedna o szerokości 60 cm pozwalającej na montaż chłodziarki z drzwiami do zabudowy meblowej o wymiarach wys. 88 cm x szer. 56 cm x gł. 56 cm., szafka na chłodziarkę wykonana bez tylnej ściany dla zapewnienia cyrkulacji powietrza, druga szafka po lewej stronie o szerokości 40 cm z trzema półkami wewnątrz równo podzielonymi (ok. 30 cm wys.), obie części zamykane na drzwi z zawiasami z funkcją cichego domyku, uchwyty metalowe, proste w kolorze srebrnym lub jasnopopielatym do uzgodnienia z Zamawiającym, szafka na stopkach poziomujących, * w blacie szafki 2 przeloty kablowe w kolorze ciemny popiel/antracyt, matowy, montowane na blacie oraz wewnątrz szafki (dokładne miejsce montażu do uzgodnienia w momencie montażu szafki).   **Zdjęcie poglądowe:**      ( tył szafki) | **Szt.** |  |  |  |
| 6. | **Szafka kuchenna ze zlewem:**   * szafka kuchenna z zabudowanym zlewem jednokomorowym z ociekaczem zainstalowanym po lewej stronie, * wymiary szafki: 80 cm szer. x 60 cm gł. x 220 wys., * szafka wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości co najmniej 18 mm, blat szafki z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości co najmniej 38 mm, * okleina meblowa szafki w kolorze jasny popiel, matowy, okleina meblowa blatu w kolorze ciemny popiel/antracyt, matowy, do uzgodnienia z Zamawiającym, * szafka górna, zamykana na drzwi, które równocześnie zakrywają przestrzeń nad blatem ze zlewem jednokomorowym, powyżej nad blatem ze zlewem jednokomorowym dwudrzwiowa szafka o wysokości 40 cm, szafka, z zawiasami z funkcją cichego domyku, uchwyty metalowe, proste w kolorze srebrnym lub jasnopopielatym, do uzgodnienia z Zamawiającym, * szafka dolna ze zlewem jednokomorowym z ociekaczem wykonanym ze stali nierdzewnej o strukturze „len”, o wymiarach zewnętrznych 620 x 500 mm z komorą o wymiarach 340 x 420 mm, zlew z odwracalnym położeniem ociekacza (lewa lub prawa strona montażu), zlew z możliwością montażu armatury kuchennej, z odpływem zatyczkowym – korek typu sitko ze stali nierdzewnej oraz z syfonem odpływowym, zlewozmywak wpuszczany w blat, bateria zlewozmywakowa stojąca, chromowana, z mieszaczem wody, wylewka obrotowa o długości co najmniej 240 mm, wylewka wyposażona w napowietrzacz, * pod blatem po prawej stronie 1x szuflada o szer. 40 cm, pod szufladą 1x szafka z drzwiami, bez półek, po lewej stronie 1x szafka o szerokości 40 cm z drzwiami, bez półek, * drzwi z zawiasami z funkcją cichego domyku, szuflada z funkcją cichego domyku, uchwyty metalowe, proste w kolorze srebrnym lub jasnopopielatym, do uzgodnienia z Zamawiającym, * szafka na metalowych stopkach poziomujących.   **Zdjęcie poglądowe:** | **Szt.** | **1** |  |  |
|  | **Wieszak na ubrania:**   * metalowy wieszak stojący na ubrania, * wysokość wieszaka 185 cm, średnica podstawy 30 cm, * wieszak wyposażony w nie mniej niż z 12 haczyków do zawieszania ubrań, ramiona/haki do zawieszania ubrań mogą być zainstalowane w kilku poziomach wysokości wieszaka (patrz. zdjęcie poglądowe). * podstawa wieszaka stabilna obciążona np. kamieniem naturalnym lub innym wypełnieniem obciążającym, * wieszak metalowy, w kolorze matowy czarny.   **Zdjęcie poglądowe:** | **Szt.** | **2** |  |  |
| **Łączna wartość brutto zadania:** | | | | |  |